pH-Wert-Messung
für BerkeSELECT IQ/IQ+ 

zur Einbindung in den Zulauf und Bestimmung des pH-Werts in geschlossenen Heiz-, Prozess- und Kühlkreisläufen. Bestehend aus Prozessarmatur, Schutzkappe, Dichtung, Messelektrode und vorkonfektionierten BNC-Kabel zur Plug and Play Einbindung in die Steuereinheit der BerkeSELECT IQ/IQ+.

Technische Daten:
Betriebstemperatur max.:		90 °C			
Abmessungen B x H x T:		30 x 30 x 210 mm		
Gewicht: 		0,4 kg

Hersteller: Veolia Berkefeld
Typ: pH-Wert-Messung für BerkeSELECT IQ/IQ+ 
Artikel-Nr.: SAEGFI362264